C254-CF0M-3EREL-001-D

|  |
| --- |
| **ELECTRONICA** |
| **Cableado Adaptador de placa PXI** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REVISIÓN** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** | **Preparó** | **Revisó** | **Aprobó** |
| **D** | -Se actualiza tabla del punto 6.1 agregando H-E-SLOT2.  -Se reemplaza DB15M por DB25M para el cable H-E-TEST.  -Se actualiza Figura 1.  -Se actualizan cantidades en el listado de materiales del punto 7. | **Kloster, Melissa** | **Ingusci, Javier** | **Bergant, Andres** |
| **C** | - Se modifica largo del cableado en general  - Se actualiza tabla de listado de materiales  - Se actualiza conformación de cable respecto a TW de pares y señales GND a Shield | **Martinez, Lautaro** | **Ingusci, Javier** | **Bergant, Andres** |
| **B** | - Se modifica tipo de conector en los conectores de salida:  - “H-E-OUTPUT-1”  - “H-E-OUTPUT-2”  - Se actualiza tabla de listado de materiales con los nuevos conectores de salida  - Se actualiza tipo de cable a AWG26 | **Ingusci, Javier** | **Cusa, Tadeo** | **Bergant, Andres** |
| **A** | Versión Original | **Cusa, Tadeo** | - | **Bergant, Andres** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Contenido**

1 Objeto 3

2 Alcance 3

3 Responsabilidad 3

4 Documentación aplicable 3

5 Documentación de referencia 3

6 Definiciones 3

6.1 Cableado Adaptador de Placa PXI - PXI-ADAP-1 4

7 Listado de materiales: 24

# Objeto

1. El objetivo del presente documento es detallar el harness de interconexión para la placa PXI 40-190B.

# Alcance

1. Este documento tiene alcance sobre las conexiones que se realicen con este harness.

# Responsabilidad

1. Es responsable del conocimiento de este documento toda persona que participe en la fabricación de este harness o corra procedimientos donde se utilice el mismo.

# Documentación aplicable

1. N/A

# Documentación de referencia


1. N/A

# Definiciones

1. EGSE: Electronic Ground Support Equipment
2. DUT: Device Under Test

## Cableado Adaptador de Placa PXI - PXI-ADAP-1

| **Signal name** | **Origen** | **Conector** | **Tipo** | **Pin** | **AWG** | **Shield** | **TW** | **Long** | **Destino** | **Conector** | **Tipo** | **Pin** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A32 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 1 |
| U2 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B32 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 2 |
| U3 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C32 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 3 |
| U4 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D32 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 4 |
| U5 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E32 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 5 |
| U6 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A30 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 6 |
| U7 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B30 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 7 |
| U8 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C30 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 8 |
| U9 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D30 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 9 |
| U10 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E30 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 10 |
| U11 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A28 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 11 |
| U12 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B28 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 12 |
| U13 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C28 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 13 |
| U14 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D28 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 14 |
| U15 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E28 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 15 |
| U16 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A26 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 16 |
| U17 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B26 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 17 |
| U18 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C26 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 18 |
| U19 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D26 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 19 |
| U20 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E26 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 20 |
| U21 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A24 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 21 |
| U22 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B24 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 22 |
| U23 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C24 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 23 |
| U24 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D24 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 24 |
| U25 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E24 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 25 |
| U26 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A22 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 26 |
| U27 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B22 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 27 |
| U28 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C22 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 28 |
| U29 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D22 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 29 |
| U30 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E22 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 30 |
| U31 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A20 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 31 |
| U32 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B20 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 32 |
| U33 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C20 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 33 |
| U34 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D20 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 34 |
| U35 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E20 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 35 |
| U36 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A18 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 36 |
| U37 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B18 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 37 |
| U38 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C18 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 38 |
| U39 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D18 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 39 |
| U40 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E18 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 40 |
| U41 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A16 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 41 |
| U42 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B16 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 42 |
| U43 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C16 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 43 |
| U44 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D16 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 44 |
| U45 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E16 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 45 |
| U46 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A14 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 46 |
| U47 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B14 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 47 |
| U48 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C14 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 48 |
| U49 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D14 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 49 |
| U50 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E14 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-1 | DB50M | 50 |
| U51 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A12 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 1 |
| U52 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B12 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 2 |
| U53 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C12 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 3 |
| U54 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D12 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 4 |
| U55 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E12 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 5 |
| U56 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A10 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 6 |
| U57 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B10 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 7 |
| U58 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C10 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 8 |
| U59 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D10 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 9 |
| U60 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E10 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 10 |
| U61 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A8 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 11 |
| U62 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B8 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 12 |
| U63 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C8 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 13 |
| U64 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D8 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 14 |
| U65 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E8 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 15 |
| U66 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A6 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 16 |
| U67 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B6 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 17 |
| U68 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C6 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 18 |
| U69 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D6 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 19 |
| U70 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E6 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 20 |
| U71 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A4 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 21 |
| U72 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B4 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 22 |
| U73 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C4 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 23 |
| U74 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D4 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 24 |
| U1 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A32 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 25 |
| U2 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B32 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 26 |
| U3 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C32 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 27 |
| U4 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D32 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 28 |
| U5 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E32 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 29 |
| U6 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A30 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 30 |
| U7 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B30 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 31 |
| U8 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C30 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 32 |
| U9 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D30 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 33 |
| U10 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E30 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 34 |
| U11 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A28 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 35 |
| U12 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B28 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 36 |
| U13 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C28 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 37 |
| U14 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D28 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 38 |
| U15 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E28 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 39 |
| U16 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A26 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 40 |
| U17 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B26 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 41 |
| U18 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C26 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 42 |
| U19 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D26 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 43 |
| U20 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E26 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 44 |
| U21 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A24 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 45 |
| U22 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B24 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 46 |
| U23 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C24 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 47 |
| U24 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D24 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 48 |
| U25 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E24 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 49 |
| U26 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A22 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-2 | DB50M | 50 |
| U27 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B22 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 1 |
| U28 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C22 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 2 |
| U29 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D22 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 3 |
| U30 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E22 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 4 |
| U31 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A20 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 5 |
| U32 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B20 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 6 |
| U33 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C20 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 7 |
| U34 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D20 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 8 |
| U35 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E20 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 9 |
| U36 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A18 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 10 |
| U37 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B18 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 11 |
| U38 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C18 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 12 |
| U39 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D18 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 13 |
| U40 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E18 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 14 |
| U41 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A16 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 15 |
| U42 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B16 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 16 |
| U43 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C16 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 17 |
| U44 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D16 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 18 |
| U45 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E16 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 19 |
| U46 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A14 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 20 |
| U47 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B14 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 21 |
| U48 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C14 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 22 |
| U49 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D14 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 23 |
| U50 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E14 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 24 |
| U51 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A12 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 25 |
| U52 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B12 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 26 |
| U53 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C12 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 27 |
| U54 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D12 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 28 |
| U55 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E12 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 29 |
| U56 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A10 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 30 |
| U57 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B10 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 31 |
| U58 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C10 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 32 |
| U59 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D10 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 33 |
| U60 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E10 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 34 |
| U61 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A8 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 35 |
| U62 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B8 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 36 |
| U63 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C8 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 37 |
| U64 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D8 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 38 |
| U65 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E8 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 39 |
| U66 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A6 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 40 |
| U67 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B6 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 41 |
| U68 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C6 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 42 |
| U69 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D6 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 43 |
| U70 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E6 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 44 |
| U71 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A4 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 45 |
| U72 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B4 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 46 |
| U73 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C4 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 47 |
| U74 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D4 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-INPUT-3 | DB50M | 48 |
| M1 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A31 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 1 |
| M2 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B31 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 2 |
| M3 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C31 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 3 |
| M4 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D31 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 4 |
| M5 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E31 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 5 |
| M6 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A29 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 6 |
| M7 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B29 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 7 |
| M8 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C29 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 8 |
| M9 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D29 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 9 |
| M10 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E29 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 10 |
| M11 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A27 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 11 |
| M12 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B27 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 12 |
| M13 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C27 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 13 |
| M14 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D27 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 14 |
| M15 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E27 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 15 |
| M16 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A25 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 16 |
| M17 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B25 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 17 |
| M18 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C25 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 18 |
| M19 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D25 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 19 |
| M20 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E25 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 20 |
| M21 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A23 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 21 |
| M22 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B23 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 22 |
| M23 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C23 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 23 |
| M24 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D23 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 24 |
| M25 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E23 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 25 |
| M26 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A21 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 26 |
| M27 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B21 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 27 |
| M28 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C21 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 28 |
| M29 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D21 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 29 |
| M30 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E21 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 30 |
| M31 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A19 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 31 |
| M32 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B19 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 32 |
| M33 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C19 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 33 |
| M34 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D19 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 34 |
| M35 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E19 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 35 |
| M36 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A17 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 36 |
| M37 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B17 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 37 |
| M38 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C17 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 38 |
| M39 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D17 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 39 |
| M40 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E17 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 40 |
| M41 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A15 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 41 |
| M42 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B15 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 42 |
| M43 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C15 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 43 |
| M44 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D15 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 44 |
| M45 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E15 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 45 |
| M46 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A13 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 46 |
| M47 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B13 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 47 |
| M48 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C13 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 48 |
| M49 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D13 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 49 |
| M50 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E13 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-1 | DB50H | 50 |
| M51 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A11 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 1 |
| M52 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B11 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 2 |
| M53 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C11 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 3 |
| M54 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D11 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 4 |
| M55 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E11 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 5 |
| M56 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A9 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 6 |
| M57 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B9 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 7 |
| M58 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C9 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 8 |
| M59 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D9 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 9 |
| M60 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E9 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 10 |
| M61 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A7 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 11 |
| M62 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B7 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 12 |
| M63 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C7 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 13 |
| M64 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D7 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 14 |
| M65 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E7 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 15 |
| M66 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A5 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 16 |
| M67 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B5 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 17 |
| M68 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C5 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 18 |
| M69 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D5 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 19 |
| M70 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E5 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 20 |
| M71 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A3 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 21 |
| M72 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B3 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 22 |
| M73 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C3 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 23 |
| M74 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D3 | AWG26 | - | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 24 |
| M1 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A31 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 25 |
| M2 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B31 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 26 |
| M3 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C31 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 27 |
| M4 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D31 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 28 |
| M5 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E31 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 29 |
| M6 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A29 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 30 |
| M7 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B29 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 31 |
| M8 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C29 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 32 |
| M9 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D29 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 33 |
| M10 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E29 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 34 |
| M11 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A27 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 35 |
| M12 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B27 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 36 |
| M13 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C27 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 37 |
| M14 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D27 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 38 |
| M15 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E27 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 39 |
| M16 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A25 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 40 |
| M17 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B25 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 41 |
| M18 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C25 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 42 |
| M19 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D25 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 43 |
| M20 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E25 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 44 |
| M21 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A23 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 45 |
| M22 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B23 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 46 |
| M23 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C23 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 47 |
| M24 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D23 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 48 |
| M25 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E23 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 49 |
| M26 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A21 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-2 | DB50H | 50 |
| M27 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B21 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 1 |
| M28 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C21 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 2 |
| M29 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D21 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 3 |
| M30 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E21 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 4 |
| M31 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A19 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 5 |
| M32 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B19 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 6 |
| M33 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C19 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 7 |
| M34 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D19 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 8 |
| M35 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E19 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 9 |
| M36 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A17 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 10 |
| M37 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B17 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 11 |
| M38 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C17 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 12 |
| M39 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D17 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 13 |
| M40 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E17 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 14 |
| M41 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A15 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 15 |
| M42 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B15 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 16 |
| M43 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C15 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 17 |
| M44 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D15 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 18 |
| M45 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E15 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 19 |
| M46 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A13 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 20 |
| M47 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B13 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 21 |
| M48 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C13 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 22 |
| M49 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D13 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 23 |
| M50 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E13 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 24 |
| M51 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A11 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 25 |
| M52 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B11 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 26 |
| M53 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C11 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 27 |
| M54 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D11 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 28 |
| M55 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E11 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 29 |
| M56 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A9 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 30 |
| M57 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B9 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 31 |
| M58 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C9 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 32 |
| M59 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D9 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 33 |
| M60 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E9 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 34 |
| M61 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A7 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 35 |
| M62 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B7 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 36 |
| M63 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C7 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 37 |
| M64 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D7 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 38 |
| M65 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E7 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 39 |
| M66 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A5 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 40 |
| M67 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B5 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 41 |
| M68 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C5 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 42 |
| M69 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D5 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 43 |
| M70 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E5 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 44 |
| M71 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A3 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 45 |
| M72 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B3 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 46 |
| M73 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C3 | AWG26 | - | TW | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 47 |
| M74 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D3 | AWG26 | - |  | 45cm | DUT | H-E-OUTPUT-3 | DB50H | 48 |
| MON2 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E3 | AWG26 | - | 1 | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 14 |
| F1 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A2 | AWG26 | - | 15 | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 2 |
| F3 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B2 | AWG26 | - | 16 | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 3 |
| F5 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C2 | AWG26 | - | 17 | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 4 |
| F7 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D2 | AWG26 | - | 18 | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 5 |
| GND | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E2 | AWG26 | SH | - | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 6 |
| F2 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | A1 | AWG26 | - | 2 | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 15 |
| F4 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | B1 | AWG26 | - | 3 | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 16 |
| F6 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | C1 | AWG26 | - | 4 | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 17 |
| F8 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | D1 | AWG26 | - | 5 | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 18 |
| GND | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E1 | AWG26 | SH | - | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 19 |
| MON1 | Slot1-PXI | H-E-SLOT1 | 160-Pin DIN41612 | E4 | AWG26 | - | 14 | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 1 |
| MON2 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E3 | AWG26 | - | 13 | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 25 |
| F1 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A2 | AWG26 | - | 24 | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 12 |
| F3 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B2 | AWG26 | - | 23 | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 11 |
| F5 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C2 | AWG26 | - | 22 | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 10 |
| F7 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D2 | AWG26 | - | 21 | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 9 |
| GND | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E2 | AWG26 | SH | - | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 8 |
| F2 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | A1 | AWG26 | - | 12 | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 24 |
| F4 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | B1 | AWG26 | - | 11 | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 23 |
| F6 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | C1 | AWG26 | - | 10 | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 22 |
| F8 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | D1 | AWG26 | - | 9 | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 21 |
| GND | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E1 | AWG26 | SH | - | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 20 |
| MON1 | Slot2-PXI | H-E-SLOT2 | 160-Pin DIN41612 | E4 | AWG26 | - | 25 | 35cm | DUT | H-E-TEST | DB25M | 13 |



**Figura 1: Cable PXI-ADAP-1**

# Listado de materiales:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Cantidad** | **Referencia** | **Descripcion** | **Nota** |
| 1 | 2 | Conector | 160-Pin DIN41612 | Prov por el solicitante |
| 2 | 3mts | Cable | AWG 26 | Prov por el solicitante |
| 3 | 3 | Conector | DB50M | Prov por el solicitante |
| 4 | 3 | Conector | DB50H | Prov por el solicitante |
| 5 | 6 | Capucha | Capucha DB50/DD78 | Prov por el solicitante |
| 6 | 172 | Pines | Pines DB M para AWG26 | Prov por el solicitante |
| 7 | 148 | Pines | Pines DB H para AWG26 | Prov por el solicitante |
| 8 | 1 | Conector | DB25M | Prov por el solicitante |
| 9 | 1 | Capucha | Capucha DB25 | Prov por el solicitante |
| 10 | 1,5mts | Malla | Malla metálica | Prov por el solicitante |